Arbetsplats/Larmadress:

Arbetsmetod:  Svetsning  Skärning  Lödning

Hetluft  Asfaltgryta  Annat

Tillståndet gäller:

från och med: 2019-05-17 12:00 Till 2019-05-26 00:00

1  Jag som ska utföra arbetet är behörig

2  Bevakning under arbetet och efterkontroll är ordnad genom behörig brandvakt

Brandvakten/vakternas namn:

Brandvakt behövs inte

Efterbevakningstid:  1 timme  Annan tid

3  För arbeten i utrymmen som innehåller/innehållit brandfarlig vara har tillstånd inhämtats av den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen. ***(Särskilt hetarbetstillstånd)***

4  Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad.

5  Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat genom övertäckning eller avskärmat.

6  Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar finns.

Dessa är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats.

Finns ej

7  Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen är tätade eller kontrollerade och skyddade

Finns ej

8  Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar släckinsats.

9  Svetsutrustning är felfri. Acetylenflaskan är försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare är försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel finns.

Används inte

10  Räddningstjänsten kan larmas omedelbart.

11  Vid tätskiktarbete eller annan torkning/uppvärmning är gaslågan innesluten.

Öppen låga får användas för smältning av snö och is.

12  Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får materialet värmas till högst 300° C.

13  Vid smältning av asfalt ska utrustningen hanteras enligt Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger.

Följande sektioner/adresser i det automatiska brandlarmet är urkopplade under arbetet

Tillståndsansvarig Hetarbetare

     

............................................................... ...............................................................

Namnteckning Namnteckning